2008년 적용 표준품셈 정오표

no	공종	항목	page	변경내용	비고
1	제3장 토공사	3-1-2 암석절취 아. 암석절취(인력)	p.14	• [주]⑤ 내용중 “다.암석절취(착암기)”⇒“사.암석절취(착암기)” 로 변경
2	제5장 기초공사	5-4 지하수처리공 2.운전관리	p.35	• [주]① 내용중 Vacuum Pump 20HP⇒Vacuum Pump 14.92kW 로 변경
3	제5장 기초공사	5-13 매트부설	p.36	• [주]③ 수중부설의 수심은 10m 이하를 기준한 것이며 수심이⇒수중부설의 수심은 10m 이하를 기준한 것이며 수심이 10m 이상일 경우는 현장조건에 따라 조정 적용한다.
4	제5장 기초공사	5-23 패이말뚝 기초공법	p.63	• 5-10 팽이말뚝 기초공법 ⇒ 5-12 팽이말뚝 기초공법 으로 변경
5	6장 철근콘크리트	6-3-4 강재거푸집	p.86	• 크레인 계 14.90⇒14.91 로 변경
6	6장 철근콘크리트	6-1-1 콘크리트타설 1.레디믹스트콘크리트타설	p.117	• 주기사항 수정 변경
7	11장 기계경비	(2104)크레인(타이어)	p.157	• 규격(60,70,80,100ton) 시간당손료계수 1,595⇒1,559 로 변경
8	11장 기계경비	(1507)양족식로울러(견인식)	p.155	• 전 규격 연간관리비율 0.09 ⇒ 0.1 로 변경
9	11장 기계경비	(8801)에어호스 등	p.198	• 규격 (1.84cm)⇒(1.91cm), (2.45cm)⇒(2.54cm), (3.68cm)⇒(3.81cm), (4.90cm)⇒(5.08cm) 로 변경
10	11장 기계경비	(9050)양묘선(앵커바지)	p.202 p.214	• 분류번호(9050-0250) 출력(kW) 186.2⇒186.5 로 변경

no	공종	항목	page	변경내용	비고
11	제12장 도로포장 및 유지공사	목차 12-3-1 아스팔트표층 2. 일반아스팔트표층	p.223	• 나. 기계시공_길어깨포장 ⇒ 나. 기계시공 • 다. 기계시공_본선포장 ⇒ 삭제 로 변경
12	제12장 도로포장 및 유지공사	12-3-1 텍코팅 및 프라임 코팅	p.242	• [주] ⑤ 프라임 코팅(MC-1)의 경우, 용해기 연료비(경유)를 톤당 26ℓ 계상하며 버너, 캣틀손료는 별도 계상한다. 추가
13	제12장 도로포장 및 유지공사	12-2-3 기층 2.아스팔트기층(BB층)	p.246	• 시공량 “두께≤10cm"⇒"두께≥10cm", "두께>10cm"⇒"두께<10cm" 로 변경 • [주] “① 본 품은 아스팔트 기층(BB층)의 포설과 다짐에 대한 품이다.”⇒ “① 본 품은 아스팔트 기층(BB층)의 포설과 다짐에 대한 품이며, 1층 포설을 기준으로 한다.”로 수정
14	제12장 도로포장 및 유지공사	12-3-1 아스팔트 표층 가. 인력식 소규모 장비사용 시공	p.247	• [주] ③ 아스팔트 포장 절단이 필요한 경우, 보통인부 3인이 일당 400m 절단 가능하며, 100m당 블레이드 0.27개, 물 2,000ℓ를 계상한다.” 추가
15	제12장 도로포장 및 유지공사		p.248,265,266,281,291	• 타이어로울러 8~20t ⇒ 타이어로울러 8-15t 로 변경
16	제12장 도로포장 및 유지공사	12-3-1 콘크리트표층 4.콘크리트포장거푸집	p.253	• 포장두께 “20이하”⇒“포장두께≤20cm", "20초과~25이하”⇒“20cm<포장두께≤25cm", "25초과~30이하”⇒“25cm<포장두께≤30cm", "30초과~40이하”⇒“30cm<포장두께≤40cm"로 변경
17	제12장 도로포장 및 유지공사	12-3-2 콘크리트 표층 1. 인력시공	p.255	• [주] ① 본 품은 콘크리트 포장의 인력포설에 대한 품으로, 비닐깔기 및 철망깔기, 콘크리트 포설 등이 포함된 것이며, 거푸집 설치 해체 및 줄눈작업은 포함되지 않은 것이다. ⇒ ① 본 품은 콘크리트 포장의 인력포설에 대한 품으로, 비닐깔기 및 철망깔기, 콘크리트 포설, 양생 등이 포함된 것이며, 거푸집 설치 해체 및 줄눈작업은 포함되지 않은 것이다. 로 변경

no	공종	항목	page	변경내용	비고
18	제12장 도로포장 및 유지공사	12-5-3 보차도 경계석(화강암), 보차도 및 도로 경계블록(콘크리트)	p. 262, 263	• [주] ⑥ 택지조성현장 등 작업조건이 매우 양호한 현장에 경계석을 설치할 경우, 일당 시공량을 20%까지 증하여 적용할 수 있다. ⇒ ⑥ 택지조성현장 등 작업조건이 매우 양호한 현장에 경계석을 설치할 경우, 일당 시공량의 20% 범위 내에서 증하여 적용할 수 있다. • [주] ⑦ 도심부 상가나 주택지등 교통 및 작업 조건이 어려운 경우, 일당 시공량을 20%까지 감하여 적용할 수 있다. ⇒ ⑥ 도심부 상가나 주택지등 교통 및 작업 조건이 어려운 경우, 일당 시공량의 20% 범위 내에서 감하여 적용할 수 있다.“ 로 변경
19	제12장 도로포장 및 유지공사	12-6-2 차선도색, 12-4-2 표시못	p. 267, 268, 295	• 트럭 규격 1ton ⇒ 2.5ton 5ton ⇒ 4.5ton 으로 변경
20	제12장 도로포장 및 유지공사	12-6-3 가드레일	p.270	• [주]⑤ “램프구간의 가드레일 설치시 일당 시공량을 40% 감할 수 있다. ⇒ "⑤ 램프구간의 가드레일 설치시 일당 시공량의 40% 범위 내에서 감하여 적용할 수 있다." 로 변경
21	제12장 도로포장 및 유지공사	12-5-1 안내표지판 3. 신호등 설치공	p.276	• [주]④ “상기 품과 다른 형식으로 표지를 설치할 경우, 별도 계상할 수 있다.” ⇒ “상기 품과 다른 형식으로 설치할 경우, 별도 계상할 수 있다.” 로 변경
22	제12장 도로포장 및 유지공사	12-4-1 절삭 후 아스팔트 덧씌우기	p.281	• 탠덤로울러 3-4t ⇒ 탠덤로울러 5-8t 로 변경
23	제12장 도로포장 및 유지공사	12-4-2 일상유지보수 5. 표면평탄작업	p.299	• [주]②“작업면적이 10㎡이하이고 작업개소가 분산된 소규모 포장공사일 경우, 일당 시공량에 30%를 가산한다. ⇒ “작업면적이 10㎡이하이고 작업개소가 분산된 소규모 포장 공사일 경우, 일당 시공량의 30% 범위 내에서 감하여 적용할 수 있다.” 로 변경

no	공종	항목	page	변경내용	비고
24	제12장 도로포장 및 유지공사			• 로울러 규격 “~” ⇒ “-” 로 변경
25	제5장 기초	5-11-1 RCD 공법 1. Stand pipe 압입 및 굴착 가. 장비 및 인원편성	p.46	• 해머그래브 규격 ϕ 2000 ⇒ ϕ 1,000~2,000 로 변경
26	제12장 도로포장 및 유지공사		p.231,232,234,235,237,246,248,249,250,254,265,266,281,299	• “살수차 5,500리터” ⇒ "5,500ℓ"로 수정 • “살수차 16ton” ⇒ "16,000ℓ"로 수정
27	제12장 도로포장 및 유지공사		p.230,233,237,259,261,270,272,280	• 12-2 포장하부 인력식 소규모 장비사용 시공(동상방지층, 보조기층, 입도조정기층공) 에서 “굴삭기 0.7㎥⇒ "굴삭기 0.6㎥"로 수정 • 12-3-3 저속도로포장(보도용 투수콘크리트 포장, 보도용 블록포장)에서 “굴삭기 0.4㎥⇒ "굴삭기 0.6㎥"로 수정 • 12-6-3 가드레일에서 “굴삭기 0.7㎥⇒ "굴삭기 0.6㎥"로 수정 • 12-6-4 중앙분리대에서 “대형브레이커 0.7㎥⇒ "대형브레이커 0.6㎥"로 수정 • 12-4-2 일상유지보수(슬러리실) 에서 “굴삭기 0.7㎥⇒ "굴삭기 0.8㎥"로 수정