성능검사대상

측량기기		성 능 기 준									비 고
트랜싯트 (데오드라이트)		등 급	항 목								정밀도: 수평각의 표준편차
			눈금판						정밀도
			수 평			연 직
		특 급	0.2초이하			0.2초이하			□1.0초이하
		1급	1.0초이하			1.0초이하			□2.0초이하
		2급	10초이하			10초이하			□10초이하
		3급	20초이하			20초이하			□20초이하
레벨	기포관	등 급	항 목								정밀도: 1km왕복수준측량의 표준편차
			기초관 감도				최소눈금		정밀도
			주	원 형
		1급	10초	5분			0.1mm		□0.6mm
		2급	20초	10분			0.1mm		□1.0mm
		3급	40초	10분			-		□3.0mm
	자 동	등 급	항 목								정밀도: 1km왕복수준측량의 표준편차
			기포관감도 (원형)	Compensator정도			최소눈금		정밀도
		1급	8분	0.4초			0.1mm		□0.6mm
		2급	10분	0.8초			0.1mm		□1.0mm
		3급	10분	1.6초			-		□3.0mm
	전 자	등 급	항 목								정밀도: 1km왕복수준측량의 표준편차
			기포관감도 (원형)	Compensator정도			최소눈금		정밀도
		1급	8분	0.4초			0.01mm		□0.6mm
		2급	10분	0.8초			0.1mm		□1.0mm
거리측정기(광파)		등 급	항 목								정밀도:1km왕복수준측량의표준편차
			측정거리				정밀도
		1급	10km				5mm□1ppm·D
		2급	6km				5mm□2ppm·D
		3급	2km				5mm□5ppm·D
토탈스테이션		등 급	항 목
											정밀도:트랜싯트 및 거리측정기 정밀도 적용
			눈금판		정밀도		측정거리			정밀도
		1급	1급 트랜싯트 적용				3급 거리측정기 적용
		2급	2급 트랜싯트 적용
		3급	3급 트랜싯트 적용
GPS수신기		등 급	항 목								정밀도:기선의 표준편차
			수신대역수			측정거리		정밀도
		1급	2주파			10km이상		5mm□1ppm·D
		2급	1주파			10km이하		10mm□2ppm·D

측량기기별 성능기준(제4조의 5관련)