일본의 기술개발 자료목록

자료열람문의 : (02)3485-8273

건협 정책개발실

1. 기술제휴 (유상제공기술개발자료)

ㅇ동 자료는 한일건설협력협의회 제19차총회(□02.10.16∼19, 신라호텔) 기술협력위원회 회의시 일본측에서 제공한 유상제공가능기술자료로서

ㅇ회원사의 요청이 있는 경우, 일본 해외건설협회의 협조하에 한일양국기업간 유상제공기술도입 및 제휴가 가능하도록 적극 주선할 예정임

회사명	건 명	내 용 요 약	비 고
大成建設	ㅇ터널굴착현장 정보시스템	ㅇ터널굴착시의 채굴현장의 암반상황을 확인하는 시스템	ㅇ팜플렛 없음
白 石	ㅇ뉴메틱케이슨공법의 기술지도	ㅇ구조물의 기존구축시의 Pneumatic Caisson공법 적용에 관한 설계□시공기술 제공 ㅇ브로슈어 목차 - 기초공사의 과제에 따른 뉴메틱 케이슨공법 - 뉴메틱 케이슨공법의 원리와 실제 - 시공프로세스와 표준공정 - 시라이시의 뉴메틱 케이슨공법 - Design 케이슨기초 일관설계시스템 - Design 설계와 성능 - Design 형상적응력 - Construction 지질에 대한 대응 - Construction 지하수에 대한 대응 - Construction 시공장소에 대한 대응 - Construction 품질관리와 정밀도 - Construction 주변환경의 보전과 안전성 - 주요실적 용도별, 조건별	ㅇ한글판 소개 브로슈어(35면)

회사명	건 명	내 용 요 약	비 고
Fujita	ㅇ토양을 이용한 공기정화시스템(EAP) Earth Air Purifier	ㅇEPA는 토양이 본래 가지고 있는 정화작용을 이용하여 자동차 배기가스 등에 의해 오염된 공기로부터 오염물질을 제거하는 시스템 ㅇ시스템개요 - EAP는 식재부, 토양층, 통기부 및 송풍기로 구성되어 있다. 사용토양은 검은복토를 주로하고 일반조경재료를 특수혼합한 것이다. 오염공기는 송풍기에 의해 通氣部를 경유하여 토양층에 보내지며, 토양을 통과하는 사이에 토양의 물리, 화학적, 생물학적인 작용에 의해 정화된다. 이방법은 여타의 물리화학적 저농도 질소산화물 제거법과는 다르며, 화학물질의 사용이나 처리폐기물의 발생이 없는 점, 질소산화물이외의 일산화탄소 등의 오염물질을 동시에 제거시키는 등의 특징이 있음. ㅇ실험에 의한 정화효과 - 질소산화물(NOx) 80%이상 - 일산화탄소(EO) 90%이상 - 부유입자물질(SPM) 90%이상 - 처리풍량(Flow Rate)40-100□/시간/□토양	ㅇ일본어 팜플렛(4면) - 시스템개요 - 정화효과 - 실용사례
	ㅇ免震構法	ㅇ건축물과 지반과의 사이에 면진장치를 설치하여 건축물에의 지반 입력(전달) 低減을 목적으로한 구법(構法)이다 ㅇ특징 - 면진부재의 구조가 평이함 - 작은지진에도 효과가 있는 후지타 독자적인 복합형 면진부재 - 유지관리가 간단 - 시공이 간단하며 저비용 - 신속한 설계 대응	ㅇ일어 팜플렛(6면) - 특장점과 목적 - 면진구법의 장점 - 면진구법의 적용 영역 - 건설흐름도 - 실적소개

회사명	건 명	내 용 요 약	비 고
東海興業	ㅇ냉장창고	ㅇ1947년 냉장창고 건설이후 약50년간 동 분야의 선구자로서 일본국내는 물론 해외에서도 다수의 실적을 보유하고 있음 ㅇ냉장창고 제안 - 쾌적한 동선계획 - 24시간 365일 대응 - 규격화 표준화에 의한 공기단축 - 에너지 절감형설계 - 환경친화	ㅇ일본어 팜플렛(6면) ㅇ목차 - 기술소개 - 실적소개 - 종합성능진단소개
	ㅇHACCP대응 식품시설	ㅇHACCP는 GMP(Good Manufacturing Practice, 적정제조기준;일반적인 위생관리요건)가 정비된 시설이 아니면 효과가 없음 ㅇGMP 대응시설의 계획 ㅇHACCP의 도입시스템 ㅇ종합진단에 의해 시설의 GMP 적합성을 진단하고 HACCP 대응계획을 제안	ㅇ일본어 팜플렛(6면) - 시스템소개 - 시스템도입 흐름도
	ㅇ고령화사회대응 주거 환경공동주택	ㅇ장수사회에 대응한 여유로움이 있는 공동주택건설 ㅇ고령자와 가족의 쾌적한 생활을 배려한 설계 ㅇ환경배려주택	ㅇ일어팜플렛(6면)
	ㅇTOKAI의 Renewal (리모델링)	ㅇ건축물 리모델링 기술	ㅇ일어팜플렛(4면)
	ㅇLife Save21	ㅇ수도관의 수명을 연장할 수 있도록 하는 친환경적 기술	ㅇ일어팜플렛(8면)
大 林 組	ㅇPC-LNG Tank설계	ㅇPC-LNG Tank의 토목부문 설계	ㅇ팜플렛 없음
	ㅇShield Tunnel시공기술	ㅇ굴삭기의 사양을 포함한 시공계획검토 ㅇ시공시의 기술지원	ㅇ팜플렛 없음

회사명	건 명	내 용 요 약	비 고
五洋建設	ㅇ해초서식지 조성공법	ㅇ어초종자를 육상수조에서 발아육성시켜 이를 그대로 해저에 설치하는 공법	ㅇ일어팜플렛(2면)
	ㅇClay Guard공법	ㅇ폐기물 해상처분장의 차수(遮水)재료개발	ㅇ일어팜플렛(6면)
	ㅇ건설오니 리사이클 시스템 (造粒燒成 시스템)	ㅇ재이용이 어려운 高含水의 건설오니를 조립고화시켜 인공토양을 제조하는 기술	ㅇ일어팜플렛(6면)
	ㅇ조립소성(造粒燒成) System	ㅇ燒成灰를 1000-1100도의 고온에서 구워 Ceramic화한 소성회를 Recycle 한다	ㅇ일어팜플렛(6면)
	ㅇLateral Drain공법	ㅇ진공압을 이용하여 초연약 지반내의 수분을 강제적으로 배출시키는 공법	ㅇ일어팜플렛(8면)

2. 가지마건설개발 R&D 자료

회사명	자 료 명
鹿 島	ㅇ鹿島기술연구소 年報 제48호 (연구논문 수록내용 목차) 【土木技術硏究部】 <土質□基礎> - 케이슨式 岸壁의 측방유동억제기술에 관한 고찰 - MGF공법의 개발과 적용결과 <地質□岩盤> - 岩盤에서의 물질이동평가기술개발 <構造□耐震> - 實橋振動實驗에 의한 엑스트라도우스트橋의 진동특성 - 新프리케스트 교각의 개발 - 鋼. 콘크리트 복합트러스橋의 新 접합부구조의 개발 - 콘크리트 충진강관을 이용한 장대복합사장교의 지진 응답해석 - Experimental Study on Seismic Performance of Prestressed Concrete Columns <材料□施工> - Reproduction of Ancient Cementitious Material Used in China 5000 Years Ago 【建設技術硏究部】 <土質□基礎> - 液狀化地盤에서의 抗의 지반반력 특성 - 수평음력콘의 개발과 응용 <構造□耐震> - 철근콘크리트造 프런트플레이트의 패칭보강 - 초고층 RC를 대상으로 한 프리케스트 골조의 구조성능

회사명	자 료 명
鹿 島	<生産□材料> - PCa공법에서의 調達部材의 生産連帶 支援방법의 연구 - 構造用 超輕量 콘크리트 개발(2) <居住環境> - 電車走行時의 지반과 건물기초에의 진동전파특성에 관한 연구 - 건물조건의 불균일이 태양광발전 시스템의 발전특성에 미치는 영향평가 - 空調에너지, 실내공기질, 溫熱環境의 장기평가법을 이용한 각종 환기방식의 특성비교 【環境技術硏究部】 <水域環境> - 沿岸域干潟底質의 열환경 관측 - 위성화상해석과 수치, 시뮤레이션에 의한 해역농도 평가기술의 개발 <地盤環境> - 油汚染土壤의 생물학적 점화기술(2) <生物環境> - 토양환경 통제시스템을 이용한 芝草동절기 파종□생육시험 <環境시스템> - 태풍시의 풍향풍속을 평가하는 대기환경층 모델 【尖端技術硏究部】 <地震動□風> - 설계풍속에 미치는 局所地形의 영향평가 - 캘리포니아 강진기록에 근거한 强震動距離減衰式의 개정 - Charateristics of Surface Motion on Irregular Topography During Large Earthquakes - 風向角을 가진 경우의 正方形角柱에 작용하는 진동의존풍력과 이의 평가 - Seismic Proving Test of a Reinforced Concrete Containment Vessel(RCCV) Part 1. Outline of the Test, Result from Small Acceleration Excitations and Analysis Method for Observed Data - 단층을 고려한 木曾川橋의 내진설계에서의 레벨2 지진동 평가 - 지진동의 長周期成分에서본 1923년 關東地震의 진원특성

회사명	자 료 명
	<振動制御> - 引張軸力下에서 적층고무의 역학특성에 관한 연구 - 積層고무의 大變形 매크로 모델 - 주파수선택 실드필름의 미론해석 - 전파실드벽의투과, 반사손실량의 계산방법 - 재생콘크리트 개발(2) - 지진방재대책의 의사결정지원 방법에 관한 연구 - 活斷層의 活動履歷을 고려한 지진위험 평가와 지진위험평가에의 적용 - 터널화재시에 천장체트의 온도강쇠 특성 - 중고층집합주택의 분출화재특성에 관한 실험적연구 <土質□基礎> - 액상화대책을 위한 藥液改良砂의 동적특성 <居住環境> - 斷熱防露吸音一重折版室根構法 MRAD을 이용한 기존경기장의 동化 - 건강배려주택에의 처리 - 사포르 메디아 파크의 실내음향실험 主要發表論文리스트 (1999. 4∼2000.3)
	鹿島技術硏究所年報 제49호 (연구논문 수록내용 목차) <土質□基礎□地質□岩盤> - 옥토퍼스공법에서의 作用土壓評價에 관한 연구 - 沿岸域堆積層에서 물질이행종합평가시스템의 개발 - 선수공법의 지보메카니즘 평가방법 - 마찰과 수평능력의 동시측정콘의 개발 <構造□耐震□制震> - 신형합성세크멘트(DRC)의 실대실험 - 十勝大橋지진관측에 근거한 PC 사장교의 동적해석에서의 감쇠정수 설정법에 관한 고찰

회사명	자 료 명
	- 高壓水에 의해 처리한 콘크리트 접합면의 전단내력에 관한 연구 - 진동실험 및 지진관측기록을 이용한 동적해석에 의한 사수대교 내진성검토 - 고성능경량 콘크리트를 이용한 PC定着部의 耐荷性狀 - 시공앵커를 사용하는 耐震壁增設工法의 개발 - 철근콘크리트 造壁기둥의 복원력특성 - SRC구조비메움형 기둥각의 내진성향상에 관한 연구 - 100N/□콘크리트를 이용한 고강도철근 콘크리트 기둥의 곡선전단 - 高靭性纖維補强 시멘트 복합재료를 사용한 梁部材의 곡선전단 특성 - 고층면진건물의 태풍시 면진장치에 관한 동적가력실험 <材料□施工□生産> - 기상 및 배합조건의 지역특성을 고려한 콘크리트 구조물의 열화잠재성 평가 시스템의 개발 - 아스팔트 재료의 온도응력평가 방법 - 剝落방지를 목적으로 한 有機系短纖維補强 콘크리트 - 수용성고분자압입법에 의한 콘크리트 공극구조측정방법 - 시란□시로키산系 발수재의 도포방법에 관한 실험 - 구조용 초경량 콘크리트의 개발(3) - PCa공법과 재래공법의 경제적시점에서의 평가에 관한 연구 - 알카리 반응성골재의 무해화 기술에 관한 연구 <居住環境> - 유니트버스에서의 상충격음의 실태와 대책 - Effect of an Interior-Panel on the Structure-Borne Sound Radiation - 뮤지움환경 엔지니어링의 성립에 관한 검토 - 초청정실험시설『공기질라보』의 개발 - Optimal Source Distribution for Binaural Synthesis over Loudspeakers - 일본의 건축물 일체형태양전지의 분류 <地域環境> - VOC오염토양의 정화촉진공법에 관한 연구 - 워터제타를 이용한 오염토양정화기술 - 토리크로에치렌 오염지하수의 원위치 샘물처리기술의 개발 - 아스팔트마트의 해조식생관찰 - 환경배려형 플러스 콘크리트개발

회사명	자 료 명
	- 非靜力學 모델에 의한 대기한계층의 수치 시뮤레이션방법 - 불균질지반중의 LNAPL 거동 - 전자실드 콘크리트의 개발(1) <資源循環> - 폐기물 관리를 지원하는 건축□도시시스템의 구축 <地震□風> - 대기환계층의 수치해석에 의한 하부한계 모델과 雲모델 - 설계풍속에 미치는 국소지형의 영향평가 - 열차돌입에 의한 터널 보강구조체에 작용하는 압력에 간한 모형실험 - Pile Response Characteristics of Liquefied Soil Layers in Shakin Table Tests of a Large-Scale Laminar Shear Box - 경량지반재료를 사용한 교대의 지진시 거동 - 지진동기록에서의 지진계기초의 영향 - Wind Resistant Design of a Semi-Rigid Hanging Roof Structure Composed of Glulams and Steel Plate - 고투자율 필름을 가진 部室의 자기실드 특성의 시뮤레이션 - Theory of Attenuator for High Voltage in a Large Crane Near a Broadcasting Antenna <都市□地域計劃> - PV Modules for Building's Exterior Walls that have improved Fire-proof and Fire-resistant properties - 화재실상층벽면에의 열유속 <材料□施工□生産> - 독립공극형 인공경량골재를 사용한 콘크리트에 의한 경간PC연속상행교의 시공 <거주환경> - 건강배려주택에의 처리 <지진□풍> - 원격지공지원을 위한 3차원 계측표시시스템 개발 ※ 主要論文 리스트 (200.4∼2001.3)