「작업발판 미설치 현장 근절」을 위한 집중지도 안내

배 경
건설업은 전체 업종의 업무상 사고사망자의 52%(506명)을 점유, 사고사망자 감소를 위한 핵심 관리대상 분야로 부각되고 있습니다. ‘17년 기준 건설현장에서 추락 사고의 사망자 275명 중 비계설치 대상 현장에서 73명이 발생되어, 건설업 전체 추락 재해의 26.5%를 차지하였습니다. 따라서, 비계작업발판의 안전성 확보가 절실한 현실입니다.

집중지도 내용
외부비계상의 발판 및 안전난간 미설치 현장이 집중점검 대상입니다. 안전한 비계 설치를 안내하고 불량비계 설치 현장에 대해서는 개선을 유도하며, 미 이행시에는 고용노동부에 작업중지 등 행정조치 요청 예정입니다.

□ 불량(나쁜) 비계 설치 현장 집중단속(점검) 연중 실시

- 1차 계도 후 2차 적발 시 고용노동부 작업중지 등 행정조치 요청

* 불량(나쁜) 비계란 ?  비계상에 작업발판 및 안전난간 등이 미설치 되어 있으며 추락재해에 취약한 비계로 소중한 노동자의 생명과 안전을 지키기 위해 건설현장에서 퇴출되어야 하는 가설구조물

☞ 「불량비계 추방」OPS를 참조하여 안전한 작업발판이 설치되도록 당부 드립니다.