         1998년도
건설기계의 기계경비 산출표
대  한  건  설  협  회
00토공장비








 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

0101
0101-0007
7톤
 43,855 
 78,083 
 16,772 
 8.6 
 27 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

불도우저
-0010
10
 63,062 
 112,281 
 24,117 
 11.9 
 27 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

(무한궤도)
-0012
12
 74,391 
 132,453 
 28,450 
 13.9 
 27 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0019
19

 81,000 
 17,398 
 23.8 
 27 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0032
32

 144,000 
 30,931 
 39.6 
 27 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

0102
0102-0015
15톤
 81,785 
 145,618 
 27,638 
 20.7 
 70 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

불도우저
-0028
28
 151,121 
 269,070 
 51,069 
 38.9 
 70 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

(타이어)
-0033
33
 191,570 
 341,090 
 64,738 
 45.8 
 70 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

0103
0103-0016
16톤
 8,114 
 14,446 
 1,275 






유압식립퍼
-0019
19
 10,254 
 18,257 
 1,612 







-0023
23
 11,366 
 20,237 
 1,786 







-0027
27
 13,237 
 23,568 
 2,081 







-0032
32
 16,076 
 28,623 
 2,527 






0121
0121-0004
4톤

 23,000 
 4,940 
 5.1 
 38 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

습지불도우저
-0013
13
 81,000 
 144,220 
 30,978 
 13.9 
 38 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

0201
0201-0012
0.12㎥

 14,500 
 3,114 
 2.4 
 25 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

굴삭기
-0020
0.2

 18,000 
 3,866 
 3.8 
 25 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

(유압식백호우)
-0040
0.4

 39,800 
 8,549 
 9.0 
 25 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0070
0.7

 60,600 
 13,016 
 10.5 
 25 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0100
1.0

 74,250 
 15,948 
 17.7 
 25 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0200
2.0

 175,000 
 37,590 
 29.8 
 25 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

0211                 굴삭기                   (유압식타이어식)
0211-0014
0.14㎥

 17,500 
 3,759 
 3.1 
 40 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

0221
0221-0040
0.4㎥

 48,050 
 10,321 
 9.0 
 25 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

습지굴삭기             (유압식백호우)
-0070
0.7

 62,930 
 13,517 
 10.5 
 25 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

0230
0230-0002
0.2㎥

 3,500 
 2,559 






대형브레이카
-0004
0.4

 6,500 
 4,753 







-0007
0.7
 14,635 
 26,057 
 19,055 















 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

0231
0231-0004
0.4㎥

 50 
 36 






대형브레이카용 치즐
-0007
0.7

 200 
 146 






0240                 유압식진동콤팩터              (굴삭기부착용)
0240-0007
0.7㎥

 11,459 
 4,057 






0260                   트랜쳐
0260-0355
3.55톤
 164,264 
 292,472 
 221,372 
 7.6 
 38 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

0301
0301-0057
0.57㎥
 31,025 
 55,240 
 11,865 
 5.9 
 35 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

로우더         
-0076
0.76
 40,565 
 72,225 
 15,513 
 7.8 
 35 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

(무한궤도)
-0095
0.95
 49,706 
 88,501 
 19,010 
 9.1 
 35 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0115
1.15
 58,897 
 104,866 
 22,525 
 11.7 
 35 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0134
1.34
 67,217 
 119,679 
 25,707 
 13.9 
 35 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0153
1.53
 75,141 
 133,788 
 28,737 
 16.3 
 35 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0172
1.72
 82,417 
 146,743 
 31,520 
 18.0 
 35 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

0302
0302-0025
0.25㎥

 15,000 
 2,847 
 4.1 
 73 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

로우더
-0057
0.57

 23,600 
 4,479 
 4.3 
 73 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

(타이어)
-0095
0.95

 35,900 
 6,813 
 7.6 
 73 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0134
1.34

 49,860 
 9,463 
 9.5 
 73 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0172
1.72

 64,000 
 12,147 
 12.1 
 73 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0229
2.29

 81,300 
 15,430 
 16.3 
 73 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0287
2.87

 96,300 
 18,277 
 20.2 
 73 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0350
3.5

 112,000 
 21,257 
 24.4 
 73 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0500
5.0

 173,000 
 32,835 
 36.2 
 73 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

0406
0406-0054
5.4㎥
 65,056 
 115,832 
 24,880 
 18.6 
 36 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

스크레이퍼
-0115
11.5
 121,021 
 215,477 
 46,284 
 39.6 
 36 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

(자주식)
-0161
16.1
 160,192 
 285,221 
 61,265 
 51.0 
 36 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0206
20.6
 202,693 
 360,894 
 77,520 
 60.0 
 36 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

0407
0407-0054
5.4㎥
 21,196 
 37,739 
 6,408 






스크레이퍼
-0092
9.2
 27,588 
 49,120 
 8,340 






(견인식)
-0107
10.7
 36,945 
 65,780 
 11,169 















 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)


0407-0161
16.1㎥
 51,336 
 91,403 
 15,520 







0206
20.6
 72,926 
 129,844 
 22,047 






0502                  모우터그레이드
0502-0036
3.6m             (일반용)
 83,102 
 147,963 
 25,597 
 15.4 
 66 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0036
3.6m              (사리도)
 83,102 
 147,963 
 25,597 
 15.4 
 189 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

0602
0602-0025
2.5톤

 9,867 
 3,542 
 3.8 
 44 
 1.0 



덤프트럭
-0045
4.5

 12,498 
 4,486 
 6.7 
 44 
 1.0 




-0060
6.0

 13,656 
 4,902 
 10.7 
 44 
 1.0 




-0080
8.0

 18,208 
 6,170 
 12.4 
 44 
 1.0 




-0105
10.5

 25,725 
 6,853 
 18.8 
 44 
 1.0 




-0150
15.0

 42,084 
 11,211 
 21.1 
 44 
 1.0 




-0200
20.0

 76,000 
 16,020 
 23.2 
 73 
 1.0 




-0320
32.0
 125,970 
 224,289 
 47,280 
 33.8 
 73 
 1.0 



































































































































































































10:다짐기계








 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

1106
1106-0010
8-10톤
 31,223 
 55,592 
 11,735 
 8.4 
 20 
 1.0 

 0.2 

매개덤로울러
-0012
10-12
 38,982 
 69,407 
 14,651 
 10.2 
 20 
 1.0 

 0.2 

(자주식)
-0015
12-15
 43,722 
 77,847 
 16,433 
 12.0 
 20 
 1.0 

 0.2 

1206
1206-0008
5-8톤
 25,973 
 46,244 
 9,965 
 5.5 
 20 
 1.0 

 0.2 

텐덤로울러
-0010
8/10
 31,335 
 55,791 
 12,022 
 7.5 
 20 
 1.0 

 0.2 

(자주식)
-0014
10/14
 36,137 
 64,341 
 13,865 
 9.2 
 20 
 1.0 

 0.2 

1209
1209-0001
1톤
 6,667 
 11,870 
 2,934 
 2.7 
 8 
 1.0 

 0.2 

텐덤로울러
-0002
2
 12,029 
 21,417 
 5,294 
 4.5 
 8 
 1.0 

 0.2 

(진동자주식)
-0004
4
 25,700 
 45,758 
 11,311 
 9.0 
 8 
 1.0 

 0.2 


-0006
6
 41,211 
 73,376 
 18,138 
 11.2 
 8 
 1.0 

 0.2 


-0007
7
 48,527 
 86,402 
 21,358 
 12.3 
 8 
 1.0 

 0.2 


-0008
8
 51,403 
 91,523 
 22,624 
 12.3 
 8 
 1.0 

 0.2 


-0013
13
 85,857 
 152,868 
 37,788 
 18.5 
 8 
 1.0 

 0.2 

1305                 진동로울러          (핸드가이드식)
1305-0007
0.7톤

 4,500 
 1,668 
 1.8 
 20 
 1.0 



1306
1306-0025
2.5톤

 12,096 
 4,485 
 1.9 
 20 
 1.0 



진동로울러
-0044
4.4

 14,153 
 5,247 
 2.6 
 20 
 1.0 



(자주식)
-0060
6
 42,000 
 74,781 
 27,728 
 9.4 
 45 
 1.0 

 0.2 


-0100
10
 53,900 
 95,968 
 35,584 
 11.7 
 45 
 1.0 

 0.2 

1307
1307-0001
1톤
 9,476 
 16,872 
 4,104 






진동로울러
-0002
2
 10,967 
 19,526 
 4,750 






(견인식)
-0003
3
 19,483 
 34,689 
 8,439 







-0004
4
 20,648 
 36,763 
 8,944 







-0005
5
 25,082 
 44,658 
 10,865 







-0006
6
 26,757 
 47,640 
 11,590 







-0008
8
 38,150 
 67,926 
 16,526 







-0009
9
 45,062 
 80,232 
 19,520 







-0010
10
 47,492 
 84,559 
 20,573 







-0011
11
 53,805 
 95,799 
 23,307 















 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

1406
1406-0008
5-8톤
 31,887 
 56,774 
 11,984 
 7.2 
 20 
 1.0 

 0.2 

타이어로울러
-0015
8－15
 49,893 
 88,834 
 18,752 
 11.7 
 20 
 1.0 

 0.2 

(자주식)
-0025
15-25
 70,369 
 125,292 
 26,449 
 14.6 
 20 
 1.0 

 0.2 

1407
1407-0001
1톤
 5,397 
 9,609 
 2,049 






타이어로울러 
-0002
2
 6,654 
 11,847 
 2,526 






(견인식)
-0007
7
 19,149 
 34,094 
 7,272 







-0008
8
 27,476 
 48,921 
 10,434 







-0010
10
 30,789 
 54,819 
 11,692 







-0014
14
 48,314 
 86,023 
 18,348 







-0017
17
 51,719 
 92,085 
 19,641 







-0018
18
 59,525 
 105,984 
 22,606 







-0019
19
 65,517 
 116,653 
 24,882 







-0034
34
 126,481 
 225,199 
 48,034 






1506
1506-0011
11톤
 66,764 
 118,873 
 29,385 
 12.4 
 20 
 1.0 

 0.2 

양족식로울러
-0012
12
 75,441 
 134,322 
 33,204 
 15.0 
 20 
 1.0 

 0.2 

(자주식)
-0015
15
 86,867 
 154,666 
 38,233 
 24.7 
 20 
 1.0 

 0.2 


-0019
19
 125,090 
 222,722 
 55,056 
 29.9 
 20 
 1.0 

 0.2 


-0025
25
 157,946 
 281,222 
 69,518 
 29.9 
 20 
 1.0 

 0.2 


-0030
30
 189,526 
 337,451 
 83,417 
 35.8 
 20 
 1.0 

 0.2 


-0037
37
 237,137 
 422,222 
 104,373 
 45.5 
 20 
 1.0 

 0.2 

1507
1507-0003
3톤
 6,694 
 11,918 
 2,422 






양족식로울러
-0007
7
 15,748 
 28,039 
 5,700 






(견인식)
-0009
9
 20,273 
 36,096 
 7,338 







-0011
11
 22,742 
 40,492 
 8,232 







-0013
13
 26,623 
 47,402 
 9,636 







-0014
14
 32,796 
 58,393 
 11,871 







-0020
20
 61,955 
 110,310 
 22,426 






1509
1509-0002
2톤
 14,210 
 25,300 
 6,155 
 4.7 
 8 




양족식진동로울러
-0003
3
 20,093 
 35,775 
 8,704 
 5.3 
 8 













 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

(견인식)
1509-0004
4톤
 24,023 
 42,772 
 10,406 
 5.3 
 8 





-0006
6
 32,514 
 57,891 
 14,084 
 5.3 
 8 





-0008
8
 40,961 
 72,931 
 17,744 
 7.7 
 7 





-0009
9
 47,299 
 84,215 
 20,489 
 10.0 
 7 




1630                 램머
1630-0080
80kg

 900 
 386 
 휘발유0.7 
 10 
 1.0 



1730                 플레이트콤펙터
1730-0015
1.5톤
 1,046 
 1,862 
 799 
 휘발유1.0 
 20 
 1.0 











































































































































































































































































20:운반 및 하역기계








 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

2101
2101-0010
10톤(0.29㎥)
 49,800 
 88,668 
 18,230 
 7.1 
 20 
 1.0 
 1.0 
 0.2 

크레인
-0015
15  (0.38  )
 82,070 
 146,125 
 27,150 
 8.9 
 20 
 1.0 
 1.0 
 0.2 

(무한궤도)
-0020
20  (0.57  )
 104,740 
 186,489 
 34,649 
 10.6 
 20 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0025
25  (0.76  )
 121,156 
 215,718 
 40,080 
 11.8 
 20 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0030
30  (1.15  )
 157,110 
 279,734 
 51,974 
 13.0 
 20 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0035
35  (1.33  )
 178,710 
 318,193 
 59,120 
 13.8 
 20 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0040
40  (1.53  )
 200,310 
 356,651 
 67,014 
 14.2 
 20 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0050
50  (1.91  )
 238,596 
 424,820 
 79,823 
 14.8 
 20 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0070
70  (2.29  )
 276,607 
 492,498 
 92,540 
 21.2 
 20 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0080
80  (2.68  )
 319,586 
 569,022 
 106,919 
 23.6 
 20 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0100
100
 399,480 
 711,274 
 133,648 
 29.5 
 20 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0150
150
 590,220 
 1,050,886 
 197,461 
 30.1 
 20 
 1.0 
 1.0 
 0.2 

2104
2104-0010
10톤
 50,823 
 90,490 
 22,848 
 4.8 
 38 
 1.0 
 1.0 
 0.2 

크레인
-0015
15
 76,236 
 135,738 
 34,273 
 5.9 
 38 
 1.0 
 1.0 
 0.2 

(트럭)
-0020
20
 101,647 
 180,982 
 45,697 
 6.8 
 38 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0025
25
 126,239 
 224,768 
 50,482 
 7.7 
 38 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0030
30
 150,528 
 268,015 
 50,118 
 9.7 
 38 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0035
35
 171,784 
 305,861 
 57,196 
 9.7 
 38 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0040
40
 186,307 
 331,719 
 62,031 
 10.7 
 55 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0045
45
 203,898 
 363,040 
 67,888 
 12.6 
 55 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0050
50
 226,247 
 402,832 
 75,329 
 12.6 
 55 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0060
60
 270,424 
 481,489 
 83,682 
 13.3 
 55 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0070
70
 281,129 
 500,550 
 86,995 
 15.5 
 55 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0080
80
 337,482 
 600,886 
 104,433 
 15.5 
 55 
 1.0 
 1.0 
 0.2 


-0100
100
 440,790 
 784,826 
 136,402 
 20.0 
 55 
 1.0 
 1.0 
 0.2 

2105
2105-0002
2톤

 6,500 
 1,811 
 3.6 
 20 
 1.0 



트럭탑재형크레인
-0003
3

 7,500 
 2,090 
 3.9 
 20 
 1.0 




-0005
5

 12,000 
 3,344 
 6.4 
 20 
 1.0 
























 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

2111
2111-0029
0.29㎥
 4,875 
 8,679 
 964 






크레인부수물(쇼벨)
-0038
0.38
 9,396 
 16,729 
 1,858 







-0057
0.57
 13,743 
 24,469 
 2,718 







-0076
0.76
 19,510 
 34,737 
 3,859 







-0115
1.15
 31,658 
 56,367 
 6,262 







-0153
1.53
 33,779 
 60,143 
 6,681 







-0191
1.91
 40,039 
 71,289 
 7,920 







-0229
2.29
 52,077 
 92,723 
 10,301 







-0268
2.68
 65,885 
 117,308 
 13,032 






2112
2112-0029
0.29㎥
 5,227 
 9,306 
 1,033 






크레인부수물
-0038
0.38
 9,387 
 16,713 
 1,856 






(백호우)
-0057
0.57
 14,009 
 24,943 
 2,771 







-0076
0.76
 17,428 
 31,030 
 3,447 







-0115
1.15
 27,919 
 49,709 
 5,522 







-0153
1.53
 29,415 
 52,373 
 5,818 







-0191
1.91
 36,209 
 64,470 
 7,162 







-0229
2.29
 46,450 
 82,704 
 9,188 







-0268
2.68
 63,021 
 112,208 
 12,466 






2113
2113-0029
0.29㎥
 811 
 1,443 
 240 






크레인부수물
-0038
0.38
 1,653 
 2,943 
 490 






(드래그라인)
-0057
0.57
 2,323 
 4,136 
 689 







-0076
0.76
 2,815 
 5,012 
 835 







-0115
1.15
 4,229 
 7,529 
 1,255 







-0153
1.53
 4,891 
 8,708 
 1,451 







-0191
1.91
 5,878 
 10,465 
 1,744 







-0229
2.29
 6,798 
 12,103 
 2,017 







-0268
2.68
 9,921 
 17,664 
 2,944 







































 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

2114
2114-0029
0.29㎥
 871 
 1,550 
 258 






크레인부수물
-0038
0.38
 1,008 
 1,794 
 299 






(크램쉘)
-0057
0.57
 1,623 
 2,889 
 481 







-0076
0.76
 2,674 
 4,761 
 793 







-0115
1.15
 3,273 
 5,827 
 971 







-0153
1.53
 3,788 
 6,744 
 1,124 







-0191
1.91
 4,054 
 7,218 
 1,203 







-0229
2.29
 4,845 
 8,626 
 1,437 







-0268
2.68
 7,276 
 12,954 
 2,159 






2115
2115-0031
31m









래더
-0036
36









2116
2116-0022
22m









케이싱
-0027
27









2117                  스킵버켓
2117-0010
10㎥









2118                 크램쉘(연속)
2118-0004
400-1,000mm









2208
2208-0340
3×40
 198,927 
 354,189 
 65,454 


 1.0 



타워크레인
-0540
5×40
 199,219 
 354,709 
 65,550 


 1.0 




-1040
10×40
 214,300 
 381,561 
 70,512 


 1.0 



2210                 건설용리프트             (인화물용)
2210-0145
1톤×45m

 15,000 
 2,772 






2330
2330-0005
5톤
 7,595 
 13,522 
 3,695 
 4.4 
 20 
 1.0 
 1.0 


디이젤기관차
-0007
7
 10,636 
 18,937 
 5,175 
 5.3 
 20 
 1.0 
 1.0 


2402                  경운기
2402-0001
1,000kg

 1,301 
 558 
 1.68 
 20 
 1.0 



2502
2502-0020
2톤

 9,990 
 2,358 
 5.0 
 35 
 1.0 



리프트트럭
-0025
2.5

 10,800 
 2,549 
 5.0 
 35 
 1.0 




-0035
3.5

 14,700 
 3,470 
 7.2 
 35 
 1.0 




-0050
5.0

 20,600 
 4,863 
 7.2 
 35 
 1.0 












 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)


2502-0075
7.5톤

 24,760 
 5,845 
 8.3 
 35 
 1.0 



2602
2602-0015
1.5톤
 6,521 
 11,610 
 2,869 
 5.7 
 28 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

트랙터(타이어)
-0025
2.5
 9,534 
 16,975 
 4,196 
 8.6 
 28 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0035
3.5
 11,820 
 21,045 
 5,202 
 11.6 
 28 
 1.0 
 0.5 
 0.2 


-0045
4.5
 15,171 
 27,011 
 6,677 
 14.3 
 28 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

2702
2702-0020
20톤
 39,675 
 70,641 
 22,689 
 20.8 
 38 
 1.0 



트럭트랙터  
-0030
30
 53,461 
 95,187 
 30,574 
 21.7 
 38 
 1.0 



 및 트레일러
-0040
40
 70,531 
 125,580 
 40,336 
 25.8 
 38 
 1.0 




-0060
60
 98,742 
 175,810 
 56,470 
 33.2 
 38 
 1.0 



















































































































































































































































30:포장기계








 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

3108
3108-0040
40톤(80KW)

 100,000 
 32,240 
 중유535 

 2.0 
 1.0 
 1.0 

아스팔트믹싱플랜트
-0060
60  (120 )

 125,000 
 34,162 
  〃 675 

 2.0 
 1.0 
 1.0 


-0080
80  (160 )

 161,000 
 44,001 
  〃 745 

 2.0 
 1.0 
 1.0 


-0100
100 (200 )

 195,000 
 53,293 
  〃 820 

 2.0 
 1.0 
 1.0 


-0120
120 (240 )

 239,000 
 65,318 
  〃 900 

 2.0 
 1.0 
 1.0 

3201                 아스팔트페이퍼               (휘니셔)
3201-0003
3m
 63,102 
 112,353 
 35,346 
 8 
 20 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

3302                 아스팔트디스트리
3302-0030
3,000ℓ           (800G/A)
 24,019 
 42,765 
 12,230 
 9.8 
 28 
 1.0 



뷰우터
-0038
3,800            (1,000)
 29,025 
 51,679 
 14,780 
 12.0 
 28 
 1.0 




-0047
4,700       (1,250)
 35,825 
 63,786 
 18,242 
 12.4 
 28 
 1.0 




-0057
5,700       (1,500)
 41,768 
 74,367 
 21,268 
 15.7 
 28 
 1.0 



3430
3430-0300
300ℓ
 1,400 
 2,492 
 819 
 휘발유0.8 
 6 
 1.0 



아스팔트스프레어
-0400
400
 1,905 
 3,391 
 1,115 
   〃  1.2 
 6 
 1.0 



3450                  현장가열 표층재생기
3450-0642
642HP
 2,772,900 
 4,937,148 
 2,112,111 
 80.9+    휘발류54.5 
 20 
 5.0 
 3.0 
 1.0 

3530
3530-0015
1.5m(5)
 50,234 
 89,441 
 24,354 
 18.7 
 31 
 1.0 

 0.2 

안정기              (스테빌라이저)
-0036
3.6 (12)
 63,913 
 113,797 
 30,986 
 38.4 
 31 
 1.0 

 0.2 

3601
3601-0102
100HP
 150,000 
 267,075 
 84,021 
 8.3 
 20 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

콘크리트슬리폼페이퍼  
-0202
215
 280,000 
 498,540 
 156,840 
 17.8 
 20 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

(포장용)
-0204
250
 470,000 
 836,835 
 263,268 
 20.7 
 20 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

3611                  콘크리트휘니셔        (중앙분리대용)
3611-0142
142HP
 155,936 
 277,644 
 87,346 
 11.6 
 20 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

3701                  콘크리트스프레더
3701-0200
7.95m
 230,000 
 409,515 
 128,833 
 14.0 
 20 
 1.0 












 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

3801                  콘크리트조면마무리기
3801-0200
7.95m
 75,000 
 133,537 
 42,010 
 4.3 
 20 
 1.0 



3901                  슬러리실기계
3901-0030
3.0-3.8m
 163,430 
 290,987 
 83,222 
 25.7 
 32 
 1.0 



























































































































































































































































































































40:콘크리트기계








 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

4108
4108-0040
40㎥/hr    (86KW)

 85,000 
 22,380 


 1.0 
 1.0 
 1.0 

콘크리트배치플랜트
-0060
60         (  96)

 110,000 
 28,963 


 1.0 
 1.0 
 1.0 


-0090
90         ( 143)

 157,000 
 41,338 


 1.0 
 1.0 
 1.0 


-0120
120        ( 203)

 220,000 
 57,926 


 1.0 
 1.0 
 1.0 

4205                   콘크리트믹서
4205-0010
0.1㎥            (3.5ft³)
 3,812 
 6,787 
 2,516 
 휘발유1.3 
 2.0 
 1.0 




-0017
0.17               ( 6 )
 6,493 
 11,560 
 4,286 
   〃  1.3 
 2.0 
 1.0 




-0020
0.2                ( 7 )
 7,636 
 13,595 
 5,041 
   〃  1.3 
 2.0 
 1.0 




-0030
0.3                ( 11 )
 9,187 
 16,357 
 6,065 
   〃  2.0 
 2.0 
 1.0 




-0040
0.4                ( 14 )
 10,509 
 18,711 
 6,938 
   〃  3.9 
 2.0 
 1.0 




-0045
0.45               ( 16 )
 11,826 
 21,056 
 7,807 
   〃  3.9 
 2.0 
 1.0 



4304
4304-0060
6.03㎥

 45,035 
 14,821 
 21.1 
 33 
 1.0 



콘크리트믹서트럭
-0061
6.0(L)

 42,000 
 13,822 
 21.1 
 33 
 1.0 



4430                   캇타(콘크리트 및 아스팔트용)
4430-0400
320-440mm

 1,850 
 1,228 
 휘발유5.6 
 20 
 1.0 



4504                   콘크리트펌프차
4504-0080
80㎥/hr

 170,575 
 66,745 
 18 
 39 
 1.0 



4505                
4505-0015
12-15㎥/hr (22KW)
 33,283 
 59,260 
 27,715 






콘크리트펌프
-0026
20-26       (30)
 47,393 
 84,383 
 39,465 






4506                  초고압펌프
4506-0200
200kg/㎠
 43,591 
 77,613 
 36,299 






4611                 콘크리트진동기
4611-0075
45φ(0.75KW)      전기식후렉시블형

 130 
 66 







-0350
45φ(3.5HP)       엔진식후렉시블형

 250 
 132 
 휘발유1.0 
 10 




4711                  호안블럭제작기
4711-0020
20KW

 7,500 
 2,781 


 1.0 



50:골재생산기계








 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

5105
5105-0050
50톤/hr
 147,803 
 263,163 
 88,133 


 1.0 
 2.0 


크럿셔(이동식)
-0100
100
 205,190 
 365,340 
 122,352 


 1.0 
 2.0 



-0150
150
 230,840 
 411,010 
 137,647 


 1.0 
 2.0 



-0200
200
 251,363 
 447,551 
 149,884 


 1.0 
 2.0 


5111                  벨트컨베이어
5111-0040
40.64cm×15.24m   (16˝×50ft)5HP
 3,878 
 6,904 
 1,984 







-0050
45.72×15.24     (18×50 )7.5
 4,065 
 7,237 
 2,080 







-0060
60.96×15.24     (24×50 )10
 4,816 
 8,574 
 2,465 







-0076
76.20×15.24     (30×50 )15
 5,513 
 9,815 
 2,821 







-0091
91.44×15.24     (36×50 )20
 6,509 
 11,589 
 3,331 






5112                  에이프런피이더
5112-0001
76.20cm×243.84cm  (30˝8ft)3HP
 19,427 
 34,589 
 7,723 







-0002
91.44×243.84    (30×8 )5
 21,150 
 37,657 
 8,408 







-0003
91.44×365.76     (30×12 )5
 27,382 
 48,753 
 10,886 







-0004
106.68×304.86    (42×10 )10
 28,404 
 50,573 
 11,292 







-0005
106.68×426.72    (42×14 )10
 38,109 
 67,853 
 15,151 






5113                  죠크럿셔
5113-0001
25.4cm×40.64cm   (10˝×16˝)25HP
 17,872 
 31,821 
 9,014 







-0002
25.4×50.80       (10×20)30
 19,180 
 34,149 
 9,674 







-0003
25.4×60.96       (10×24)40
 22,526 
 40,107 
 11,362 







-0004
25.4×91.44       (10×36)60
 24,145 
 42,990 
 12,179 







-0005
45.72×60.9      (18×24)75
 32,404 
 57,695 
 16,344 















 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)


-0006
45.72×91.44      (18×36)110
 48,999 
 87,242 
 24,715 







-0007
50.8×91.44       (20×36)140
 50,754 
 90,367 
 25,600 







-0008
63.5×101.6      (25×40)150
 78,699 
 140,123 
 39,696 







-0009
76.2×106.68      (30×42)190
 95,161 
 169,434 
 48,000 







-0010
76.2×106.68      (30×42)190
 97,849 
 174,220 
 49,356 







-0011
106.68×121.9     (42×48)310
 226,449 
 403,192 
 114,224 






5114                  로울크럿셔
5114-0001
40.64cm×40.64cm   (16˝×16˝)60HP
 13,929 
 24,800 
 7,025 







-0002
60.96×40.64      (24×16)75
 19,559 
 34,824 
 9,865 







-0003
76.2×45.72       (30×18)150
 30,881 
 54,983 
 15,576 







-0004
76.2×63.5        (30×25)175
 41,408 
 73,726 
 20,886 







-0005
76.2×76.2        (30×30)300
 42,732 
 76,084 
 21,554 







-0006
101.6×66.04        (40×28)200
 56,796 
 101,125 
 28,648 







-0007
104.14×76.2      (41×30)300
 79,620 
 141,763 
 40,161 







-0008
139.7×76.2       (55×30)325
 98,390 
 175,183 
 49,629 






5115                  콘크럿셔
5115-0030
60.96cm(2ft)      22kw(30HP)
 36,560 
 65,095 
 17,139 







-0055
91.44(3 )         40.5(55 )
 56,084 
 99,857 
 26,292 







-0075
121.92(4 )        55(75 )
 85,783 
 152,736 
 40,215 















 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)


5115-0095
125.94cm(4.25ft )      70kw(95HP )
 95,066 
 169,265 
 44,567 






5116                  스크린(2단식)
5116-0001
91.44cm×243.84cm (3ft×8ft)7.5HP
 10,985 
 19,558 
 4,758 







-0002
91.44×304.8        (3×10 )7.5
 12,017 
 21,396 
 5,205 







-0003
121.91×243.84     (4×8 )10
 12,750 
 22,701 
 5,523 







-0004
121.91×304.8       (4×10 )10
 12,950 
 23,057 
 5,609 







-0005
121.91×356.76      (4×12 )15
 13,216 
 23,531 
 5,725 







-0006
121.91×426.72      (4×14 )15
 13,862 
 24,681 
 6,004 







-0007
152.4×365.76       (5×12 )20
 22,833 
 40,654 
 9,891 







-0008
152.4×426.72       (5×14 )25
 23,630 
 42,073 
 10,236 






5117                  스크린(3단식)
5117-0001
91.44cm×243.84cm (3ft×8ft)10HP
 13,539 
 24,106 
 5,864 







-0002
109.73×304.8      (3×10 )10
 13,767 
 24,512 
 5,963 







-0003
121.9×304.8        (4×10 )15
 15,016 
 26,735 
 6,504 







-0004
121.9×365.76      (4×12 )20
 15,769 
 28,076 
 6,830 







-0005
121.9×426.72       (4×14 )20
 16,687 
 29,711 
 7,228 







-0006
152.4×365.76       (5×12 )30
 25,266 
 44,986 
 10,945 







-0007
152.4×426.72       (5×14 )30
 26,283 
 46,796 
 11,385 







-0008
152.4×487.68       (5×16 )40
 29,905 
 53,245 
 12,954 















 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

5118
5118-0001
7.65㎥(10cy)10HP
 3,464 
 6,167 
 1,253 






아그리게이트빈
-0002
16.06 (21  )15
 3,999 
 7,120 
 1,447 







-0003
19.11 (25  )20
 5,931 
 10,560 
 2,146 







-0004
22.94 (30  )20
 7,879 
 14,028 
 2,851 







-0005
26.76 (35  )25
 12,154 
 21,640 
 4,399 







-0006
34.41 (45  )30
 16,141 
 28,739 
 5,842 







-0007
53.52 (70  )40
 17,143 
 30,523 
 6,205 






5202
5202-0127
127톤
 101,382 
 180,510 
 84,352 






파이프추진기
-0240
240
 227,069 
 404,296 
 188,927 






(오거부착유압식)
-0300
300
 362,311 
 645,094 
 301,452 






5203
5203-1800
180-195mm
 24,793 
 44,143 
 22,852 






파이프추진기
-2200
220-235
 29,908 
 53,251 
 27,568 






(공압식)
-2700
270-330
 43,903 
 78,169 
 40,468 







-3500
350-400
 62,934 
 112,053 
 58,009 







-4500
450-510
 102,449 
 182,410 
 94,433 






5205
5205-0035
3.5㎥/min(125cfm)
 7,624 
 13,574 
 2,751 
 6.1 
 20 
 1.0 



공기압축기
-0071
7.1      (250  ) 
 13,496 
 24,029 
 4,870 
 9.8 
 20 
 1.0 



(이동식)
-0103
10.3     (365  )
 23,842 
 42,450 
 8,604 
 13.9 
 20 
 1.0 




-0170
17.0     (600  ) 
 30,344 
 54,027 
 10,951 
 23.0 
 20 
 1.0 




-0210
21.0     (742  )

 27,043 
 5,481 
 27.0 
 20 
 1.0 




-0255
25.5     (900  )
 58,896 
 104,864 
 21,255 
 31.7 
 20 
 1.0 



5210
5210-0016
15.9kg(35#)
 1,145 
 2,038 
 566 






페이브먼트브레이카
-0025
25    (55 )
 1,130 
 2,011 
 558 







-0036
36    (80 )
 1,600 
 2,848 
 791 






5330                 드릴웨곤
5330-0074
7.4㎥/min(100mm)
 11,127 
 19,811 
 5,772 






5401
5401-0015
15㎥/min(120mm)
 64,236 
 114,372 
 20,712 






크로울러드릴
-0017
17      (120  )

 33,560 
 9,779 


 1.0 
 0.5 
 0.2 

5630                 착암기(래그햄머)
5630-0027
2.7㎥/min
 1,929 
 3,434 
 953 















 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

5701                  노면파쇄기
5701-0010
1.0m
 209,771 
 373,497 
 159,782 
 13.9 
 20 
 1.0 



5801
5801-0030
3.0m









터널전단면굴착기
-0035
3.5









( TBM )
-0045
4.5



 330KW 
 10 





-0075
7.0









5901
5901-0006
6inch

 580 
 366 






코아드릴
-0010
10

 819 
 517 














































































































































































































































































60:기초공사용 기계








 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

6105
6105-0190
190ℓ×2(2KW)
 1,189 
 2,117 
 990 






그라우팅믹서
-0390
390×2(5 )
 2,474 
 4,404 
 2,059 






6106                  JSP용 믹서
6106-0100
1㎥

 4,000 
 1,483 






6107                  안정액믹서            (벤토나이트믹서)
6107-0015
1.5KW









6202                  그라우팅펌프
6202-0060
30-60ℓ/min       (3.7KW)
 2,687 
 4,784 
 2,237 







-0125
40-125             (7.5  )
 3,913 
 6,967 
 3,258 







-0200
50-200            (11  )
 5,650 
 10,059 
 4,704 






6203                  이수분리기
6203-0076
76HP



 8.21 
 20 
 1.0 



6330
6330-0015
1.5톤
 18,291 
 32,567 
 10,245 
 8.0 
 40 
 1.0 



디젤파일햄머
-0022
2.2
 27,611 
 49,161 
 15,466 
 13.0 
 40 
 1.0 




-0032
3.2
 41,414 
 73,737 
 23,197 
 17.0 
 40 
 1.0 




-0040
4.0
 53,296 
 94,893 
 29,853 
 22.0 
 40 
 1.0 



6408                 보오링기계
6408-0015
40.5mm×150m     (10HP)
 4,018 
 7,154 
 2,815 







-0020
50×200            (15  )
 4,516 
 8,040 
 3,163 







-0030
50×300           (15  )
 4,812 
 8,567 
 3,371 







-0040
42×400          (15  )
 8,005 
 14,252 
 5,608 







-0050
66.7×500         (20  )
 9,846 
 17,530 
 6,898 







-0085
66.7×850         (40  )
 12,311 
 21,919 
 8,625 







-0100
60×1,000         (50  )
 13,850 
 24,659 
 9,703 















 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

6409
6409-0001
JSP
 13,499 
 24,034 
 9,457 






보오링기계(JSP용)
-0002
굴착용(4.2톤)
 70,126 
 124,859 
 22,611 






6510                  오실레이터
6510-0150
1,500mm









6515                  유압파워팩
6515-0090
90HP









6517                 리버스써큘레이션드릴
6517-0150
1,500mm









6519                 햄머그래브
6519-0150
1,000-1,500mm









6530
6530-0030
30KW
 46,000 
 81,903 
 25,766 






진동파일햄머
-0040
40
 57,400 
 102,200 
 32,152 







-0045
45
 63,980 
 113,916 
 35,837 







-0060
60
 82,150 
 146,268 
 46,015 







-0090
90
 130,340 
 232,070 
 73,009 







-0120
120
 169,000 
 300,904 
 94,664 






6532                 진동파일햄머            (유압식)
6532-0220
220PS









6540                 워터젯트
6540-0131
131PS
 120,000 
 213,660 
 87,173 
 27.5 
 20 




6550
6550-0080
80톤









유압식압입인발기
-0130
130톤
 595,820 
 1,060,857 
 303,405 






































































































70:기타








 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

7101
7101-0450
450HP



 60 
 40 
 1.0 
 0.5 
 0.2 

고성능착정기
-0525
525

 451,628 
 177,715 






7103                 하수관천공기
7103-0010
수동식

 615 
 242 






7106                 골재살포기               (자주식)
7106-0035
3.5m
 36,185 
 64,427 
 20,268 
 4.9 
 19 
 1.0 



7202                 자동세륜기
7202-1000
2,200m×5,150m  ×1,000m

 20,000 
 13,986 
 동력15.1KW 





7204                  물탱크
7204-0055
5,500ℓ
 13,097 
 23,319 
 5,906 
 10.2 
 33 
 1.0 



7330                 라인마아커
7330-0010
10km/hr
 14,362 
 25,571 
 7,313 
 22.8 
 5 
 1.0 



7430
7430-1100
1톤(15HP)

 900 
 312 






윈치(수동식)
-1300
3  (30 )

 1,500 
 520 







-1500
5  (50 )

 2,000 
 694 







-2300
3  (30 )

 3,200 
 1,111 







-2500
5  (50 )

 4,200 
 1,458 






7431
7431-1100
1톤(30HP)

 2,450 
 850 






윈치(자동식)
-1300
3  (30 )

 4,200 
 1,458 







-2300
3  (30 )

 6,500 
 2,257 







-2500
5  (50 )

 15,000 
 5,209 






7505
7505-0025
25KW
 8,300 
 14,778 
 4,226 
 6.5 
 20 
 1.0 



발전기
-0050
50
 10,758 
 19,154 
 5,478 
 13.2 
 20 
 1.0 




-0100
100
 15,738 
 28,021 
 8,014 
 26.4 
 20 
 1.0 




-0125
125
 18,381 
 32,727 
 9,359 
 29.5 
 20 
 1.0 




-0150
150
 24,438 
 43,511 
 12,444 
 34.9 
 20 
 1.0 




-0200
200
 30,888 
 54,996 
 15,728 
 46.5 
 20 
 1.0 




-0250
250
 44,464 
 79,168 
 22,642 
 58.1 
 20 
 1.0 




-0350
350
 67,546 
 120,265 
 34,395 
 81.4 
 20 
 1.0 




-0450
450
 71,280 
 126,914 
 36,297 
 104.6 
 20 
 1.0 












 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)


7505-0500
500
 96,058 
 171,031 
 48,914 
 116.3 
 20 
 1.0 




-0700
700
 130,173 
 231,773 
 66,287 
 162.8 
 20 
 1.0 



7611
7611-0200
200Amp

 250 
 71 






용접기(교류)
-0300
300

 328 
 93 







-0400
400

 368 
 105 







-0500
500

 432 
 123 






7612
7612-0200
200Amp

 1,000 
 286 






용접기(직류)
-0300
300

 1,150 
 328 







-0400
400

 1,500 
 429 






7613
7613-0075
20-75mm

 2,300 
 657 






융착기
-0150
100-150

 3,500 
 1,001 







-0300
200-300

 4,800 
 1,372 







-0400
350-400

 6,500 
 1,859 







-0600
450-600

 8,300 
 2,373 






7620                 주철관절단기
7620-0002
2˝- 6˝

 339 
 225 






7730
7730-0050
50mm(2HP×20mm)

 160 
 54 






건설용펌프
-0080
80  (5 × 15 )

 200 
 67 






(자흡식)
-0100
100 (5 × 20 )

 230 
 77 







-0125
125 (15 × 20)

 552 
 186 







-0150
150 (20 × 20)

 724 
 244 






7740
7740-0080
80mm

 560 
 228 






수중모터펌프
-0100
100

 650 
 265 







-0150
150

 1,130 
 461 






7750
7750-0016
16ℓ

 29,560 
 13,825 






취부기
-0025
25

 46,222 
 21,618 






7770                 실사출기
7770-0004
4노즐류
 10,918 
 19,439 
 9,091 






7811
7811-0025
2.5HP
 123 
 219 
 75 
 휘발류0.5 
 20 




엔진(가솔린엔진)
-0030
3.0
 136 
 242 
 83 
   〃  0.6 
 20 













 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)


7811-0040
4.0
 179 
 318 
 109 
   〃  0.8 
 20 





-0045
4.5
 224 
 398 
 136 
   〃  0.9 
 20 





-0070
7.0
 316 
 562 
 192 
   〃  1.4 
 20 





-0120
12
 769 
 1,369 
 469 
   〃  2.4 
 20 




7812
7812-0005
5HP
 312 
 555 
 190 
 0.5 
 20 




엔진
-0007
7
 486 
 865 
 296 
 0.8 
 20 




(디젤엔진)
-0009
9
 606 
 1,078 
 369 
 1.0 
 20 





-0015
15
 1,095 
 1,949 
 668 
 1.6 
 20 





-0018
18
 1,664 
 2,962 
 1,016 
 2.0 
 20 





-0020
20
 1,847 
 3,288 
 1,128 
 2.2 
 20 





-0035
35
 2,603 
 4,634 
 1,590 
 3.8 
 20 





-0070
70
 3,367 
 5,994 
 2,057 
 7.6 
 20 





-0100
100
 3,466 
 6,171 
 2,117 
 10.8 
 20 





-0150
150
 6,192 
 11,024 
 3,783 
 16.3 
 20 





-0200
200
 7,682 
 13,677 
 4,693 
 21.7 
 20 




7930
7930-0001
1HP
 104 
 185 
 34 






모우터
-0002
2
 122 
 217 
 40 







-0003
3
 146 
 259 
 47 







-0005
5
 186 
 331 
 61 







-0007
7.5
 236 
 420 
 77 







-0010
10
 312 
 555 
 102 







-0015
15
 381 
 678 
 125 







-0020
20
 548 
 975 
 180 







-0025
25
 719 
 1,280 
 236 







-0030
30
 988 
 1,759 
 325 







-0040
40
 1,200 
 2,136 
 394 







-0050
50
 1,375 
 2,448 
 452 







-0075
75
 2,378 
 4,234 
 782 







-0100
100
 4,131 
 7,355 
 1,359 















 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

8801
8801-0019
(3/4˝)×3B×50m

 77 
 48 






에어호스
-0025
(  1)×3B×30

 62.3 
 38 







-0037
(3/2)×3B×20

 60 
 37 







-0050
(  2)×3B×20

 86.7 
 54 






8802                 바이브레이터
8802-0001
봉상후렉시블

 70 
 35 






8803
8803-0001
150mm×1m
 18 
 32 
 16 






콘크리트펌프용
-0002
150 ×2
 27 
 48 
 24 






(파이프직관)
-0003
150 ×3
 34 
 60 
 30 






(파이프곡관)
-0045
150mm×45˚
 49 
 87 
 43 







-0060
150 ×60
 62 
 110 
 55 







-0090
150 ×90
 75 
 133 
 66 






8804
8804-0031
경 310mm(장6m)
 151 
 268 
 38 






배사관
-0051
   510  ( 6 )
 271 
 482 
 69 







-0061
   610  ( 6 )
 406 
 722 
 103 







-0071
   710  ( 6 )
 558 
 993 
 142 







-0076
   760  ( 6 )
 575 
 1,023 
 147 






8805
8805-0077
경  776mm(장45m)
 1,030 
 1,833 
 263 






부함
-0085
    850  ( 45 )
 1,210 
 2,154 
 309 







-0100
  1,000  ( 45 )
 1,701 
 3,028 
 435 






8806                 죠인트(고무제)
8806-0009
900mm             310-410용
 301 
 535 
 70 







-0010
1,000             510-610
 779 
 1,387 
 183 







-0012
1,200             660-710
 1,115 
 1,985 
 263 







-0013
1,900             760
 1,200 
 2,136 
 283 










































90:해상장비








 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

9010
9010-0003
비항SD300HP
 448,330 
 798,251 
 80,783 
 55.1 
 40 
 별 표 참 조 



펌프준설선
-0006
      600
 853,223 
 1,519,163 
 153,739 
 112 
 30 
 〃 




-0010
      1,000
 1,378,730 
 2,454,828 
 248,428 
 179.3 
 30 
 〃 




-0012
      1,200
 1,654,477 
 2,945,796 
 298,114 
 245 
 30 
 〃 




-0020
      2,000
 2,838,907 
 5,054,673 
 511,532 
 406.8 
 25 
 〃 




-0022
      2,200
 3,185,238 
 5,671,316 
 573,937 
 449.7 
 25 
 〃 




-0033
      3,300
 4,879,274 
 8,687,547 
 879,179 
 616 
 25 
 〃 




-0040
      4,000
 5,972,565 
 10,634,151 
 1,076,176 
 714 
 25 
 〃 




-0044
      4,400
 6,569,820 
 11,697,564 
 1,183,793 
 828.8 
 25 
 〃 




-0120
      12,000



 2,520 
 15-20 
 〃 



9020                 그래브준설선
9020-0010
비항SD0.65㎥      (100HP)
 124,269 
 221,260 
 33,565 
 14 
 70 
 별 표 참 조 




-0015
비항SD1.00        (150 )
 193,309 
 344,186 
 52,213 
 21 
 70 
 〃 




-0016
비항SD1.50        (160 )
 265,111 
 472,030 
 71,606 
 22.4 
 70 
 〃 




-0022
비항SD3.00        (220 )
 444,862 
 792,076 
 120,157 
 30.8 
 60 
 〃 




-0072
비항SD7.50       (720 )
 1,196,471 
 2,130,316 
 323,168 
 100.8 
 30 
 〃 




-0160
비항SD12.50        (1600 )
 2,255,288 
 4,015,540 
 609,157 
 224 
 25 
 〃 



9030                 바켓준설선
9030-0040
비항SS800t        (400HP)
 1,215,312 
 2,163,863 
 273,512 


 별 표 참 조 




-0050
비항SS1,000       (500 )
 1,485,375 
 2,644,710 
 334,291 


 〃 




-0055
자항SD400         (550 )
 1,350,330 
 2,404,262 
 303,898 


 〃 




-0080
자항SS600       (800 )
 1,215,312 
 2,163,863 
 273,512 
 현책정에 준함 
 30 
 〃 




-0120
자항SS1,000        (1,200 )
 1,788,979 
 3,185,277 
 402,619 
 〃 
 30 
 〃 












 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)


9030-0150
자항SS1,200t        (1,500 )
 2,228,016 
 3,966,982 
 501,426 
 현책정에 준함 
 25 
 별 표 참 조 



9040                 예선
9040-0004
WD10톤            (40HP)
 34,344 
 61,149 
 10,059 
 6.4 
 60 
 별 표 참 조 




-0006
WD15              (60  )
 39,820 
 70,899 
 11,662 
 9.6 
 60 
 〃 




-0008
WD20              (80  )
 44,031 
 78,397 
 12,896 
 12.8 
 60 
 〃 




-0012
WD30              (120 )
 54,610 
 97,233 
 15,994 
 19.2 
 60 
 〃 




-0018
SD40              (180 )
 114,868 
 204,522 
 23,049 
 28.8 
 50 
 〃 




-0025
SD50              (250 )
 151,626 
 269,970 
 30,425 
 40 
 40 
 〃 




-0035
SD65              (350 )
 192,978 
 343,597 
 38,723 
 56 
 40 
 〃 




-0045
SD80              (450 )
 238,926 
 425,407 
 47,943 
 72 
 35 
 〃 




-0050
SD90              (500 )
 261,900 
 466,312 
 52,553 
 80 
 35 
 〃 




-0080
SD120              (800 )
 376,768 
 670,835 
 75,603 
 128 
 30 
 〃 




-0100
SD150              (1,000 )
 474,788 
 845,360 
 95,272 
 160 
 30 
 〃 




-0240
                 (2,400 )
 1,070,874 
 1,906,691 
 214,884 
 384 
 20 
 〃 



9050
9050-0010
10HP
 16,080 
 28,630 
 3,226 
 1.4 
 70 
 별 표 참 조 



양묘선              
-0030
30
 25,270 
 44,993 
 5,070 
 4.2 
 70 
 〃 



(앵커바아지)
-0050
50
 41,352 
 73,627 
 8,297 
 7.8 
 70 
 〃 




-0060
60
 49,393 
 87,944 
 9,911 
 8.4 
 70 
 〃 




-0100
100
 103,380 
 184,068 
 20,744 
 14 
 70 
 〃 




-0120
120
 124,137 
 221,025 
 24,909 
 16.8 
 70 
 〃 




-0200
200
 206,896 
 368,378 
 41,516 
 28 
 70 
 〃 












 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)


9050-0250
250HP
 258,620 
 460,472 
 51,895 
 35 
 70 
 별 표 참 조 



9060                     기중기선
9060-0075
SD15톤달기        (75HP)
 105,859 
 188,481 
 30,420 
 10.5 
 90 
 별 표 참 조 




-0150
SD30              (150 )
 170,296 
 303,212 
 48,938 
 21 
 80 
 〃 




-0450
SD60              (450 )
 309,142 
 550,427 
 88,838 
 63 
 70 
 〃 



9070
9070-0030
W30㎥적
 17,843 
 31,769 
 6,026 


 별 표 참 조 



토운선
-0060
S60㎥
 41,302 
 73,538 
 11,869 


 〃 




-0100
S100
 59,930 
 106,705 
 17,222 


 〃 




-0200
S200
 113,786 
 202,595 
 32,698 


 〃 




-0300
S300
 153,065 
 272,532 
 43,986 


 〃 




-0500
S500
 242,915 
 432,510 
 69,807 
 4.16 
 50 
 〃 



9080                  이우선
9080-0005
20톤대선1톤달기  (5HP)
 9,719 
 17,304 
 3,215 
 0.7 
 90 
 별 표 참 조 




-0010
30톤대선3톤달기  (10 )
 13,093 
 23,312 
 4,331 
 1.4 
 80 
 〃 




-0015
50톤대선5톤달기  (15 )
 19,842 
 35,328 
 6,563 
 2.1 
 70 
 〃 




-0020
80톤대선8톤달기  (20 )
 26,150 
 46,560 
 8,650 
 2.8 
 70 
 〃 



9090
9090-0030
W30톤달기
 12,381 
 22,044 
 4,095 


 별 표 참 조 



대선
-0050
S50톤
 20,171 
 35,914 
 5,685 


 〃 




-0100
S100
 28,423 
 50,607 
 8,011 


 〃 




-0120
S120
 33,591 
 59,808 
 9,467 


 〃 




-0150
S150
 41,676 
 74,204 
 11,746 


 〃 




-0200
S200
 54,180 
 96,467 
 15,270 


 〃 




-0300
S300
 65,849 
 117,244 
 18,559 


 〃 




-0500
S500

 57,500 
 9,102 


 〃 




-0700
S700

 72,727 
 11,512 


 〃 




-1500
S1500

 200,000 
 31,660 


 〃 















0:모르터타설 및 미장기계(건축품셈 16-1항 관련)








 1$=
1780.50




가
격





건설기계

기  종
분류번호
규 격
$
환산가        (천원)
시간당 손료(원)
주연료      (ℓ)
잡  품       주연료대비%
조종원   (인/일)
조 수    (인/일)
조장    (인/일)

7991
7991-0050
5HP

 10,728 
 5,017 
 3.73kw/h 





모르터펌프
-0100


 14,060 
 6,575 
 7.46kw/h 





7992                 모르터믹서
7992-0001
SET

 3,613 
 1,339 
 휘발유1.3 
 2 




7993                 양수기
7993-0020
2HP

 24 
 8 
 1.49kw/h 





7994                 파워트로웰
7994-0050
5HP

 1,700 
 903 
 휘발유1 
 10 




7995-0050            배관파이프
7995-0050
50mm-2.6mφ

 10 
 5 






7996                 회전날개(개당)
7996-0310
L=310mm

 20 











































































































































































































































